# KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY BUDOWLANE - NIEKWALIFIKOWANE

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45321000-3 Izolacja cieplna

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W TARNAWATCE

ADRES INWESTYCJI : UL. LUBELSKA 39, 22-604 TARNAWATKA

INWESTOR : GMINA TARNAWATKA

ADRES INWESTORA : UL. LUBELSKA 39, 22-604 TARNAWATKA

BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ……………………………….

DATA OPRACOWANIA : ……………………………….

STAWKA ROBOCZOGODZINY: ……………………………… zł

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : ……………………………. zł

Podatek VAT : …..……….. ………… … zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto : …………………………. zł

**Słownie: ……………………………………………… i …/100 zł**

POZYCJE KOSZTORYSU OFERTOWEGO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **Jedn.obm.** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY TARNAWATKA** | | | | |  |  |
| **1** |  | **DOCIEPLENIE STROPODACHU ŁĄCZNIKA - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE** | | |  |  |
| 1.1 | wycena indywidualna | Montaż kotew chemicznych M20 w podłożu betonowym | szt. | 4,00 |  |  |
| 1.2 | KNR 2-02 040601 | Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 drew. | 0,02 |  |  |
| 1.3 | KNR 2-02 040805 | Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 0,05 |  |  |
| 1.4 | KNR 2-02 041004 | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej - kontrłaty  Krotność = 0,5 | m2 | 1,68 |  |  |
| 1.5 | KNR 2-02 041004 | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej | m2 | 1,68 |  |  |
| 1.6 | KNR 2-02 040906 | Deski okapowe, krawędziowe, czołowe przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 0,01 |  |  |
| 1.7 | NNRNKB 202 0537-01 | (z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach | m2 | 1,68 |  |  |
| 1.8 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 | 2,40 |  |  |
| 1.9 | NNRNKB 202 0539-04 | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych | m | 0,30 |  |  |
| 1.10 | KNR 4-01 030402 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego | m3 | 0,28 |  |  |
| **RAZEM WARTOŚC KOSZTORYSOWA NETTO** | | | | | |  |
| **PODATEK VAT** | | | | | |  |
| **RAZEM WARTOŚC KOSZTORYSOWA BRUTTO** | | | | | |  |